|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 点 | 项 目 | 工程量 | 施工要求及说明 |
| **创业学院** | 楼道、内墙饰面 | 2000平方米 | 1、按破损墙面铲除→修补→批腻子→涂国标乳胶漆→整体墙面涂国标乳胶漆刷白的程序进行饰面。2、地点：东边楼梯、西边三、四层楼梯、三、四层走廊及室内等。 |
| 塑钢窗制作与安装 | 70平方米 | 包括旧钢窗的拆除，窗框修补等。塑钢型材要求为海螺80型材。 |
| 窗帘 | 60米 | 加厚遮阳布，为打孔帘、平帷；窗帘杆为优质罗马杆；按窗宽1：1.5比例制作 |
| 隔断拆除 | 50平方米 | 工程量不作调整。 |
| 吊顶维修 | 25平方米 | 要求所用材料与原材料相同，恢复原样。其中14㎡新做，29块维修。工程量不作调整 |
| 强电维修 | 见附件2 | 1、原线路的整理。2、附件2内容安装。3、所用材料必须符合国标要求，面板为86型，灯具为LED节能型。 |

**附件1：创业学院装饰装修工程量及施工要求**