附件1：政府采购需求书（货物类）

2023园林景观设计与施工省赛集训耗材工具采购需求书

 **一、项目概况**

**1、实施背景**

为参与安徽省职业院校技能大赛，学院将从实验实训基地、设备材料等方面做综合建设与提升。同时为确保比赛如期完成，给省赛训练营造良好的氛围，急需配置相关基础实训材料。

**2、采购内容和预算**

劳保用品、石材、木材、钢板等，预算74770元。

**3、项目整体用途、功能目标**

通过此项目的建设，发挥教学改革示范作用，提高学校的教学质量。设备更新后，能保证技能大赛集训的顺利开展。

 **二、供应商资格条件**

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商为法人单位或其他组织；

3、本项目不接受联合体投标，不允许分包；

4、要求能够如期供货，全面、积极配合校方的工作。

**三、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **单位** | **数量** | **预算（元）** | **备注** |
| 1 | 劳保用品 | 项 | 1 | 5080 |  |
| 2 | 木材 | 根 | 250 | 9520 |  |
| 3 | 石材 | 平方 | 30.5 | 5000 |  |
| 4 | 钢板 | 平方 | 24 | 4500 |  |
| 5 | 园艺工具 | 项 | 1 | 9500 |  |
| 6 | 薄膜 | 卷 | 2 | 900 |  |
| 7 | 五金配件 | 项 | 1 | 2350 |  |
| 8 | 多功能手持切割机 | 台 | 20 | 6400 |  |
| 9 | 木平台式圆锯 | 台 | 5 | 17500 |  |
| 10 | 角磨机 | 台 | 20 | 5000 |  |
| 11 | 植物 | 组 | 5 | 9020 |  |
| 合计 | 74770 |  |

**四、技术参数及功能要求**

 **1、技术参数及功能要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数及功能要求** | **备注** |
| 1 | 劳保用品 | 1.强降噪耳罩，10副，参考（图-1）2.护膝，20副，有PVC或其他材质加厚外壳，内部硅胶海绵，自带魔术贴，便于使用，参考（图-2）3.强力支撑护腰，9个，可使用宽度不低于22cm，舒适透气网纱设计，带软骨支撑条设计，有强力魔术贴，能对腹部进行加压。L码7个，M码2个，参考（图-3）4.劳保鞋，10双，秋冬透气款，防砸防穿刺透气软底钢包头，（码数由甲方提供），参考（图-4）5.劳保服（套装），9套，四季款，纯棉加厚耐磨，（码数由甲方提供），参考（图-5）6.劳保裤（下装），9条，工装多兜涤棉工作裤，（码数由甲方提供），参考（图-6）IMG_2270(20231025-155805) 图-1 图-2 1图-3 图-42 3 图-5 图-6 |  |
| 2 | 木材 | 1.防腐木面板，20\*90\*4000㎜，150根，樟子松（木材标准误差范围内，不超过3mm)2.防腐木龙骨，40\*60\*4000㎜，80根，樟子松（木材标准误差范围内，不超过3mm)3.防腐木立柱，85\*85\*4000㎜，20根，樟子松（木材标准误差范围内，不超过3mm) |  |
| 3 | 石材 | 1. 花岗岩板，500\*250\*30mm ，100块 芝麻白火烧面2.花岗岩板，600\*300\*30mm，100块，芝麻白火烧面

总计:30.5平方 |  |
| 4 | 钢板 | 1.钢板1规格4000\*200\*2mm ，30块，需与现有训练材料一致 |  |
| 5 | 园艺工具 | 1.绿光激光仪加脚架，5套。要求：2线，1.5mm线粗2.水平尺，10把。要求：长度 100cm，高度 5cm，厚度2cm，测量精度：正常位置0.029°=0.5mm/m3.加厚牛筋桶，20个。要求：高度约45-50cm,口径约40-55cm；加厚，用作搅拌水泥，在搅拌机搅拌时不会开裂4.加厚塑料水桶，10个。要求：高度约25-30cm，口径约30-355.勾缝铲，20个。要求：长度约20-30cm，宽度约0.5cm-1cm6.东城修边机,2台。要求：550w功率，6.35mm铣刀7.麻花钴头，2套。要求：1.5-6.5mm8.多功能储能电源，2个，要求：1000w功率/1.0度电+超级快充，1280000mAh9.出水口，25个，钢板压制，大小约15\*40cm，需与现有匹配 |  |
| 6 | 薄膜 | PE塑料布2整卷,每卷280-300m，要求：4s厚，4m宽 |  |
| 7 | 五金配件 | 手持切割锯片木工用50片，4寸，适配现有东城手持切割机2.钢板切割片100片，适配现有东城手持角磨机3.木平台式圆锯锯片50片，锯片孔径30mm,锯片直径 305mm适配现有豪迈HM1245切割机；为保证学生训练安排，要求上述锯片为品牌原装或优于原品牌 |  |
| 8 | 多功能手持切割机 | 1、额定电压：220V额定输入功率：1240W；2、额定频率：50Hz；3、空载转速：≥13000rpm；4、锯片直径：110mm；5、最大切深：30mm；6、附件：防护罩，石材锯片\*1，木材锯片\*1。注：此为补充设备，需与往年比赛设备相同，建议东成Z1E-FF02-110 |  |
| 9 | 木工平台式圆锯 | ★1、复合斜切锯，12寸锯片，手压式，皮带齿轮一体推拉机；2、额定电压：220V，额定输入功率：1675W，额定频率：50Hz；3、左右双向摇头，可多角度斜切，装有活动挡板，切割轨道长度达34cm，切割高度达11cm；4、角度调节：0-45°，0°切割厚度≥80mm,45°切割厚度≥55mm；★5、有便携式支架，带大滚轮，可折叠，便于移动，支撑牢固，有防震设计；6、附件：原装锯片、备用锯片\*2、DADO专用切缝板、锯片扳手、专用锯片防尘护罩、护目眼镜、防尘口罩、隔音耳机；7、此为补充工具，需与往年使用工具相同，为配合国赛、世赛需要，建议采购国赛使用型号豪迈HM1245。 |  |
| 10 | 角磨机 | 1、额定电压：220V额定输入功率：850W2、额定频率：50Hz3、空载转速：≥13000rpm4、砂轮片最大直径：100mm5、附件：防护罩，磨砂轮\*26、为配合国赛需要，建议采购国赛使用型号东城。 |  |
| 11 | 植物 | 1、总5组，每组含以下品种与数量：①桂花，高1.5-1.8m，地径3-4cm，1株；②山茶，高0.4—0.5m，冠径0.3—0.5m，近球形，3株；③非洲茉莉，高0.4—0.5m，冠径0.3—0.5m，3株；④南天竹，高0.5—0.6m，冠径0.4—0.5m，多分支， 10株；⑤瓜子黄杨，高0.4—0.5m，5分支，10株；⑥草花两种，蓬径蓬径0.15-0.2m，共80盆（羽衣甘蓝、金盏菊、矮牵牛、三色堇等开花草花，提供前与甲方确认时花品种）；⑦变叶木，高0.4—0.5m，冠径0.3—0.4m，8盆；⑧草皮，草卷或草块，摊开丈量足方，10㎡，要求草卷外观完整、颜色翠绿无发黄坏死；⑨观赏草（蓝羊茅、金叶苔草），高0.3-0.35，冠径0.35-0.45 ，6盆。 |  |

**2、实施要求**

 （1）所有设备必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定的。

 （2）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

 对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，报价人都应在报价文件中明确列出。

 （3）所有设备提供出厂合格证等质量证明文件。所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。必须附产品原产地标签、合格证及其他相关的资料。货物完好，物品配件齐全。

 **3、质量、服务要求**

 （1）报价人报价时所提供的设备如在实际供货时已经废型，则中标供应商必须用供货时该厂家的最新产品提供给用户单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。

　　（2）所投设备质保期内免费上门服务。负责终身维修,保证有充足的部件和配件,超过保修期后,如需更换部件或配件时, 将以不高于成本价为客户进行有偿收费服务。

 **4、其他要求**

 （1）中标人负责根据本项目内容各个不同的安装地点,将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

 （2）各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

 （3）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（4）货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

 **五、商务需求（合同主要条款）**

 **1、供货要求**

时间与质量要求：**此次用于省级职业技能大赛训练，一旦合同签订，供应商即需要按照大赛要求，确保供货时间、供货质量。**

地点：池州职业技术学院指定地点；

包装要求:所有设备必须包装完好，涉及的所有仪器设备等必须原厂包装，不得拆封等必须原厂包装，不得拆封。

 **2、安装调试**

 （1）中标人负责到用户指定的安装地点进行安装调试。

 （2）中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

 （3）安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

 （4）调试：按国家相关验收规范进行。

（5）仪器设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

 **3、检测验收**

 （1）投标人货物安装调试合格后，经过双方检验认可，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

 （2）当满足以下条件时，采购单位才向中标人签发货物验收报告：

 1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

 2）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

3）货物具备产品合格证。

**4、售后服务**

 **（1）质保期**

 以上产品必须全部为原装正版产品，投标人须对提供的所有仪器设备提供不少于1年的质保期及免费技术支持服务。所有仪器设备保修服务方式均为原厂家（或按报价人的报价文件承诺的方式）派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标供应商承担。保修期间用户所购仪器设备各部件发生非人为故障，供应商应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。对于不能明确是否是硬件出现故障时，中标供应商应尽力配合应用开发商进行检查，在必要时，能在响应时间内到达现场协助排除问题。

 **（2）故障响应**

对采购单位的服务通知，供应商在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予采购单位临时使用。

 **6、付款方式**

货物供货完毕，且验收合格后，根据实际数量结算。

 **六、采购方式**

本项目采用询价采购。在满足需求书要求的前提下，报价最低的供应商为中标人，如满足需求书要求的前提下报价相同则采用抽签的方式确定中标人。