附件1：政府采购需求书（货物类）

池州职业技术学院2024年秋季承担省级配套项目培训耗材采购需求书

**一、项目概况**

**1、实施背景**

根据《安徽省教育厅关于做好安徽省2024年职业院校教师素质提高计划省级配套项目培训工作的通知》（皖教秘〔2024〕246号），由我校承担的2个安徽省2024年职业院校教师素质提高计划省级配套项目（以下简称“省级配套项目”）将于2024年10月在我院举行，为办好此次培训，且应满足省级配套项目要求，因此急需针对该培训项目配置相关基础实训场地及培训的设备与材料。

**2、采购内容和预算**

培训材料、场地布置等，预算64722**元**。

**3、项目整体用途、功能目标**

通过此项目的建设，满足省级配套项目培训需求。

**二、供应商资格条件**

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商为法人单位或其他组织；

3、本项目不接受联合体投标，不允许分包；

4、要求能够如期供货，全面、积极配合校方的工作。

**三、采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物** | **单位** | **数量** |
| 1 | 植物 | 组 | 14 |
| 2 | 石材 | 组 | 14 |
| 3 | 钢板 | 组 | 14 |
| 4 | 木材 | 组 | 14 |
| 5 | 其他材料 | 组 | 14 |
| 6 | 材料布置与场地保障 | 项 | 1 |

**四、技术参数及功能要求**

**1、技术参数及功能要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数及功能要求** | **备注** |
| 1 | 植物 | 1、每个工位1组，总14组，每组含以下品种与数量：  ①桂花，高1.5-1.8m，地径3-4cm，1株；  ②山茶，高0.4—0.5m，冠径0.3—0.5m，近球形，3株；  ③南天竹，高0.5—0.6m，冠径0.4—0.5m，多分支， 10株；  ④瓜子黄杨，高0.4—0.5m，5分支，10株；  ⑤草花两种，蓬径0.15-0.2m，共80盆（彩叶草、万寿菊、孔雀草、角堇、长春花等开花草花，提供前与甲方确认时花品种）；  ⑥变叶木，高0.4—0.5m，冠径0.3—0.4m，8盆；  ⑦草皮，草卷或草块，摊开丈量足方，10㎡，要求草卷外观完整、颜色翠绿无发黄坏死；  ★2、以上述7种植物外，学校植物园提供幸福树14株，需由供应商在摆放植物时同时将幸福树运送至每个工位；  ★3、以上除草卷外，草花为袋苗，其他均为盆栽苗，且易脱盆。**所有植物需严格按照规格要求提供**，且保证同种植物的外观差异度小；  ★4、以上植物供货需按甲方要求摆放到14个工位旁和集中材料堆放区；  ★5、根据双师培训实际需要，上述所有植物按甲方要求，提前1天在每个指定工位处摆放整齐；  ★6、配合双师培训需要，根据甲方要求，完成使用多余植物的清理与装运，需要从场地搬运至学院植物园，请投标人自行提前勘察运输路线。 | 中标通知书发出3日内提供样品，由校方验收合格后供货 |
| 2 | 石材 | 1、石材14组，每组含以下内容与数量：  ①花岗岩板，500\*250\*30mm，20块，芝麻白火烧面；  ★2、要求送货上门后，按甲方要求将所需材料依次摆放于指定工位旁边，具体摆放数量和位置按甲方意图，工位个数14个。 |  |
| 3 | 钢板 | 钢板14组，每组包含以下材料。  1、钢板1规格4000\*200\*2mm 2块  不锈钢钢板，材料银白色或黑褐色，硬度适中，厚度必须达标。供应商应到现场勘查提供与以前赛事类似钢板。如因供应商未提前勘查确认，擅自供货导致材料不符培训需求的，甲方有权拒绝，并要求乙方重新供货至符合要求为准，造成的损失有乙方承担。 |  |
| 4 | 木材 | 1、木材材料14组，每组含以下内容与数量；  防腐木面板，20\*90\*4000㎜，15根，樟子松（木材标准误差范围内)  防腐木龙骨，40\*60\*4000㎜，7根，樟子松（木材标准误差范围内)  防腐木立柱，85\*85\*4000㎜，1根，樟子松（木材标准误差范围内)  ★2、送货后按甲方要求摆放到工位旁，工位个数为14个。考虑材料运输损耗，请供应商预留损耗空间，必须保证所有工位均无残次品。 |  |
| 5 | 其他材料 | 1、**其他材料除手持无线电钻8套，**其余材料为14组，每组含以下内容与数量：  ①自攻螺丝（黑色），5cm长1盒，3cm长1盒，100个/盒；  ②水泥，32.5普通硅酸盐水泥，1袋,50kg；  ③手持无线电钻，每套除机身以外须配有2块电池及1个充电器，为满足培训及训练使用，建议购买东成DCJZ04-13A/E；  ④防水塑料布，加厚薄膜，20m²，宽度4m；  ⑤黄沙，12立方，供应商需自备装沙袋，每组3-5袋，用袋子装好摆放到工位；  ★2、送货后按甲方要求摆放到工位旁，工位个数约为14个。 |  |
| 6 | 材料布置与保障 | 1、场地布置。供应商选派有经验技术人员到现场，根据培训要求，合理优化的布置现场材料、物品的摆放。**除上述招标材料外，供应商应根据甲方需要，将工具由仓库摆放至工位**（每个工位工具至少包括：多功能手持切割机，角磨机，拉杆式木工斜切锯（配架子），手持搅拌机，铁锹，耙子，插座，牛筋桶，泥桶，水桶，垃圾桶，夯锤，扫帚、簸箕等清洁工具，供应商投标时参考）；  2、上述所有材料按组和甲方要求，在每个工位处摆放整齐，培训时间以教育厅通知为准，供应商应有在中标通知书发出后的5日内完成材料供货及摆放的能力，如培训时间一经确定，供应商不得提前和延后；  3、配合培训需要，结束后至第二天上午，完成受培训人员使用多余植物及硬质材料的清理与装运，需要从场地搬运至存放地，请投标人自行提前勘察运输路线；  4、作品考核期间（2天），中标方需每天提供不少于2人工人在现场进行场地材料的整理与搬运。 |  |

**2、实施要求**

（1）所有设备必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定的；所有材料是符合尺寸规定及相关要求的。

（2）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，报价人都应在报价文件中明确列出。

（3）所有设备提供出厂合格证等质量证明文件。所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。必须附产品原产地标签、合格证及其他相关的资料。货物完好，物品配件齐全。

**3、质量、服务要求**

（1）报价人报价时所提供的设备如在实际供货时已经废型，则中标供应商必须用供货时该厂家的最新产品提供给用户单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。

　　（2）所投设备质保期内免费上门服务。负责终身维修,保证有充足的部件和配件,超过保修期后,如需更换部件或配件时, 将以不高于成本价为客户进行有偿收费服务。

**4、其他要求**

（1）中标人负责根据本项目内容各个不同的安装地点,将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（2）各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

（3）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（4）货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

**五、商务需求（合同主要条款）**

**1、供货要求**

时间与质量要求：**此次包别均用于省级配套项目培训，一旦合同签订，供应商即需要按照省级配套项目培训要求，确保供货时间、供货质量。为确保省级配套项目培训的正常举行，供货商应在投标前自行勘察现场确保运输，供货商在中标后应提供所有产品样品，产品不得有误差。**

地点：池州职业技术学院园林赛训中心（建设路大门进门40米处）；

包装要求:所有设备必须包装完好，涉及的所有仪器设备等必须原厂包装，不得拆封等必须原厂包装，不得拆封。

**2、安装调试**

（1）中标人负责到用户指定的安装地点进行安装调试。

（2）中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

（3）安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（4）调试：按国家相关验收规范进行。

（5）仪器设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

**3、检测验收**

（1）投标人货物安装调试合格后，经过双方检验认可，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

（2）当满足以下条件时，采购单位才向中标人签发货物验收报告：

1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

2）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

3）货物具备产品合格证。

**4、付款方式**

货物供货完毕，培训结束且验收合格后，一次性付清。

**六、采购方式**

采购方式采取询价采购。在满足需求书要求的前提下，报价最低的供应商为中标人，如满足需求书要求的前提下报价相同则采用抽签的方式确定中标人。